

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Fraises à congé** |
| **Références** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | S5 | T3 | S3 | S1 |
| **Code** | 878K | 878K | 879K | 879K |
| **ISO** | 015 | 018 | 013 | 015 |
| **Lt (mm)** | 8 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| **LT (mm)** | 20,5 | 20 | 22 | 22 |
| **Réf. Gros** | 3138056 | 3138057 | 3138055 | 3138054 |

 |
| **Visuel** |  |
| **Description** | Fraises stériles pour une hygiène optimale : tout risque de contamination croisée est écarté. |
| **Caractéristiques** | * Stérilisées par radiation gamma : prêtes à l’emploi !
* Toutes les formes sont disponibles en grain gros pour une taille rapide et efficace.
* Contrôlées individuellement garantissant une fabrication maîtrisée.
 |
| **Packaging** | La boîte de 25 fraises.  |
| **Durée de vie** | 3 ans à partir de la date de fabrication |
| **Informations légales** | Classe : IIA.Marquage CE 0483. Organisme certificateur : ICIM S.p.A.Fabricant : STRAUSS & CO. |

Version 2.2 mise à jour le 15/11/2022 par RG