

FICHE TECHNIQUE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **GANTS D’EXAMEN EN LATEX LEGEREMENT POUDRÉS** | | | | |
| **Références** | XS – 5/6 | S – 6/7 | M – 7/8 | L – 8/9 | XL – 9/10 |
| 3135163 | 3135214 | 3135215 | 3135216 | 3135217 |
| **Visuel** |  | | | | |
| **Description** | Gants d’examen ambidextre en latex. Non stériles, avec surface lisse et manchettes à bords roulés. | | | | |
| **Caractéristiques & Données techniques** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | XS – 5/6 | S – 6/7 | M – 7/8 | L – 8/9 | | Largeur de paume (mm) | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 |  * Teneur en protéine : max 2000 µg/dm² * Niveau de poudre : max 10 mg/dm² * En conformité avec les normes : ASTM D3578-05, EN 455-1/2/3, EN 420, EN 388, EN 374-1/2/3 | | | | |
| **Packaging** | Boite contenant 100 gants (± 2 gants).  10 boites par carton. | | | | |
| **Durée de vie** | 5 ans à partir de la date de fabrication | | | | |
| **Indications d’utilisation** | normativa virus P:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_24_Image_0002.jpg  P:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_24_Image_0001.jpgP:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_22_Image_0001.jpg  40°C | | | | |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I sous directive MDR (EU) 2017/745  + EPI Cat. III  Marquage CE 0598. Organisme notifié : SGS FIMKO OY.  Fabricant : MAXTER GLOVE MANUFACTURING Sdh Bhd. | | | | |

Version 1.0

Mise à jour 25/02/2022 par SMA