

FICHA TÉCNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Designación** | **PUNTAS DE MEZCLA MEDIBASE** |
| **Referencias** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Puntas** | Para la silicona de addition light | Para el registro de oclusión | Para compuestos de unión/compuestos de cemento | Para el mezclador automático | Para compuestos, coronas, puentes | Para  etching | | **Embalaje (piezas)** | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | | **Referencias** | 3133922  3133919 | 3133921 | 3133918  3133924 | 3133920 | 3133923 | 3133917 | |
| **Imágenes y Dimensiones** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Para la silicona de addition light** | | **Para el registro de oclusión** | **Para compuestos de unión/compuestos de cemento** | | **Para el mezclador automático** | **Para compuestos, coronas, puentes** | **Para**  **etching** | |  |  | Une image contenant outil  Description générée automatiquement |  |  | Une image contenant cloche de verre  Description générée automatiquement |  |  | | **Relación** | 1:1 | NA | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 2/3-1/3 | NA | | **Longitud de la base** | 2 cm | NA | 2 cm | 2 cm | 1,5 cm | 3 cm | 2 cm | 0,6 cm | | **Longitud total** | 7 cm | 2.5 cm | 9 cm | 6,5 cm | 4,5 cm | 5 cm | 8 cm | 3 cm | |
| **Descripción** | Gama completa de puntas de mezcla e intraorales de un solo uso. |
| **Embalaje** | 50 o 100 por bolsas. |
| **Esperanza de vida** | De uso único. |
| **informaciones legales** | Clase : I.  Fabricante : Jovident Int. BV. |

Version 3.1 Date : 15/11/2022 por RG