

TECHNICAL SHEET

|  |  |
| --- | --- |
| **Product** | **Cylinder burs** |
| **Reference** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D4R |
| **Code** | 835 | 835 | 836 | 837 | 837 | 881 |
| **ISO** | 010 | 014 | 012 | 014 | 018 | 014 |
| **LW (mm)** | 4 | 4 | 5,6 | 8 | 8 | 8 |
| **TL (mm)** | 19 | 19 | 21 | 21 | 21,5 | 21 |
| **Ref. Coarse** | 3138441 | 3138063 | 3138064 | 3138443 | 3138444 | 3138445 |
| **Ref. Medium** | 3138442 | - | - | - | - | 3138446 |

 |
| **Picture** | C:\Users\PCMPROPRE4\Desktop\66-333 jpeg.jpg |
| **Product description** | Sterile burs: convenient and time saving!* Sterile burs for maximum hygiene: no risk of cross contamination.
* Sterilized by gamma radiation: ready to use!

– Checked individually, controlled manufacturing guaranteed. |
| **Packaging** | Box of 25 burs. |
| **Shelf life** |  |
| **Legal informations** | Class: IIA.CE Marking 0483. ICIM S.p.A Notified body. Manufacturer: STRAUSS & CO. |

Version 2.2 updated the 15/11/2022 by RG