

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Embouts mélangeurs** |
| **Référence** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Embouts** | Pour silicone par addition light | Pour enregistrement de l’occlusion | Pour composites de collage et de ciments | Pour mélangeur automatique | Pour composites, couronnes, bridges | Pour etching |
| **Conditionnement (en pièces)** | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Références** | 31339223133919 | 3133921 | 31339183133924 | 3133920 | 3133923 | 3133917 |

 |
| **Visuel et Dimensions** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pour silicone par addition light** | **Pour enregistrement de l’occlusion** | **Pour composites de collage et de ciments** | **Pour mélangeur automatique** | **Pour composites, couronnes, bridges** | **Pour etching** |
|  |  | Une image contenant outil  Description générée automatiquement |  |   | Une image contenant cloche de verre  Description générée automatiquement |  |  |
| **Rapport** | 1:1 | NA | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 2/3-1/3 | NA |
| **Longueur base** | 2 cm | NA | 2 cm | 2 cm | 1,5 cm | 3 cm | 2 cm | 0,6 cm |
| **Longueur totale** | 7 cm | 2.5 cm | 9 cm | 6,5 cm | 4,5 cm | 5 cm  | 8 cm | 3 cm |

 |
| **Description** | Gamme complète d’embouts mélangeurs et intra – oraux à usage unique.  |
| **Packaging** | 50 ou 100 par sachets |
| **Durée de vie** | Usage unique.  |
| **Informations légales** | Classe : I.Fabricant : Jovident Int. BV. |

Version 3.1 Date : 15/11/2022 par RG