FICHA TÉCNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Designación** | **ROLLO DE ESTERILIZACION** |
| **Reference(s)** | 5 cm | 7,5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 20 cm con5,5 cm de fuelle |
| 3134962 | 3134963 | 3134964 | 3134965 | 3134966 | 3134967 | 3134968 |
| **Visual** |  |
| **Descripción** | Mangas de esterilización en rollos de 200 m, disponibles en 6 anchos + un tamaño con fuelle (rollo de 100 m). |
| **Características y datos técnicos** | Papel médico: 60 gramosPelícula PET: 12/30 azul (12/40 para la funda con fuelle)* Cada rollo está envuelto individualmente en película de plástico.Fermeture du sachet : 170°C-200°C
* Esterilización por vapor

o 121°C a 134°C* + Indicadores pasan de rosa a marrón
* Esterilización por óxido de etileno

o 30°C a 54°C* + Indicadores pasan de verde a amarillo

Cumple con las normas:- EN 868:5- ISO 11607: 1-2- ISO 1140-1 |
| **Almacenamiento** | GUARDAR EN UN LUGAR SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. NO UTILIZAR SI EL EMBALAJE ESTÁ DAÑADO |
| **De por vida** | 5 años a partir de la fecha de fabricación |
| **Informaciones legales** | Dispositivo médico de clase I Marcado CE.Fabricante: E-LINE |

Versión 3.1, RG 15/11/2022