

FICHA TÉCNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Designación** | **MASCARILLAS CON ELASTICOS** |
| **Referencias** | Blanco | Azul | Verde | Rosa |
| 3135024 | 3135025 | 3135026 | 3135030 |
| **Visual** |  |
| **Descripción****producto** | Máscaras médicas con bandas elásticas de triple capa sin látex y sin fibras de vidrio. Cumple con la norma Tipo IIR EN 14683: máscaras protectoras **contra salpicaduras de líquidos biológicos.** |
| **Características y datos técnicos** | * Presión diferencial en Pa/cm²: < 49
* Presión de la resistencia a las salpicaduras: > 120 mmHg
* Limpieza microbiana (CFU/g): ≤ 30
* Capa interior y superior: Polipropileno hilado
* Filtro: Polipropileno fundido
* Dimensiones: 17,8 cm x 8,9 cm
* 3 pliegues
 |
| **Embalaje** | 50 máscaras por caja10 cajas por cartón |
| **Vida útil** | 3 años |
| **Indicaciones de uso** | Une image contenant texte  Description générée automatiquement40°C5°C |
| **Informaciones legales** | Dispositivo médico de clase I según el reglamento MDR 2017/745Marca CE - Fabricante A.R. MEDICOM INC. (Shanghai) Co., Ltd. |

Versión 1.0 - 03/01/2024